三、附件

安徽省中西医结合医院棉门帘报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装区域 | 门帘材质及要求 | 高 | 宽 | 片数 | 片宽 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 门诊大厅北门 | 表面特级PU料，中间用牛津纺布包裹。PU料要求 1、耐低温-60度以上，耐高温200度以下，抗折性6.2万次无开裂，耐水解，不褪色；易清洁保养，剥离强度为：6.0kg/3cm，质保三年（第一年出现产品问题免费换新门帘，三年保修，终身维护），龙骨采用铝合金材质厚度3.5毫米，门帘厚度20MM±2mm | 2.6 | 3.9 | 8 | 0.6 | 米 | 20.8 |  |  |
| 门诊大厅东门 | 2 | 1.75 | 3 | 0.66 | 米 | 6 |  |  |
| 门诊大厅西门 | 2.2 | 1.8 | 4 | 0.6 | 米 | 8.8 |  |  |
| 急诊东南门 | 2.77 | 2.15 | 4 | 0.66 | 米 | 11.08 |  |  |
| 急诊西南门 | 2.7 | 2.2 | 4 | 0.66 | 米 | 10.8 |  |  |
| 1#住院部1层北门 | 2.2 | 1.9 | 4 | 0.6 | 米 | 8.8 |  |  |
| 2#住院部一层北门 | 2.27 | 1.95 | 4 | 0.6 | 米 | 9.08 |  |  |
| 2#住院部一层西门 | 2.2 | 2 | 4 | 0.6 | 米 | 8.8 |  |  |
| 影像中心北门 | 2.87 | 4.3 | 9 | 0.6 | 米 | 25.83 |  |  |
| 骨一科西门 | 2.13 | 2.15 | 4 | 0.66 | 米 | 8.52 |  |  |
| 龙骨 |  | 24.1 |  |  | 米 | 24.1 |  |  |
| 备注 | 1. 开具孔洞及安装材料费用均已包括，请投投标人谨慎注意报价。
2. 相关安装活动须经招标同意后实施。
 |