报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格及技术要求** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 医用隔帘 | 1. 纤维含量：再生纤维素16.2±3%，聚酯纤维80.7±3%，氨纶3.1±3% 2. 无甲醛； 3. Ph值合格； 4. 阻燃符合GB/T20286-2006标准 5. 可分解致癌芳香胺染料 6. 无异味 7. 环保型:烷基酚聚氧乙烯醚(APnO)含量＜1.0mg/kg; | 384米 |  |  |
| 2 | 轨道 | 1. 专用医用隔帘轨道高强度铝合金材料，壁厚≥0.9mm； 2. 抗拉强度≥220Mpa； 3. 韦氏硬度≥11；   4、断后伸长率：10%±0.5%； | 240米 |  |  |
| 3 | 布带 | 加厚可水洗布带 | 384米 |  |  |
| 4 | 布钩 | 加厚不锈钢布插王 | 1680个 |  |  |
| 5 | 合计 |  | | |  |