安徽省中西医结合医院

病案室全自动装订机报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1 | 全自动装订机 | **性能特点**激光定位: 具有激光定位功能，打孔指示直观明确。 智能管理: 智能化控制与管理，操作更简单，更具人性化。 精确温控: PTC发热热敏电阻温控系统，更加节能，精确。坚固持久: 装订材质采用尼龙管原料，热铆成型后坚固持久，不会松脱，便于档案的保存与查找，同时防虫蛀、防返潮、防霉烂，让你的资料历久弥新。 全新外形: 全新的流线型外观设计体现出装订领域外观设计的最高水准。 操作简便: 一键式全自动装订：钻孔、送管、切管、装管、定位、压铆过程全部自动化完成。 安全保证: 执行严格安全检验的企业标准，整机带漏电保护，总体防护性能更优化。**新增功能**余管自动排除功能：正实现全自动排除余管，无需使用按键或取料针排除。毫米级调节工作台：前置螺杆式调节装置，精准便捷。**技术参数**钻　　头: φ6x50mm 中空特种钻头 电　　源: 220V±5%V 60Hz 预热时间: 约3～5min 装订方式: 尼龙管加热高温铆钉 装订能力: 1～50mm厚度(75g/㎡纸张) 装订速度: 打孔约9s 打孔并装订约25s 功率消耗: 非工作状态P≤10W 工作状态(最大)P≤380W 工作台尺寸:400mm(长) x 220mm(宽) |  |  | 1台 |  |
| 2 | 辅材1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅材2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 辅材3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 | 合计栏不计入辅材价格，只计入主材价格。 |  |  |  |  |